Załącznik do formularza ofertowego
Proszę o przygotowanie oferty na dostawę kompletnego serwera rackowego zgodnego z poniższymi wymaganiami. Dopuszczamy urządzenie TERRA lub równoważne innego producenta, pod warunkiem zachowania co najmniej wskazanych parametrów, pełnej kompatybilności elementów oraz wymaganych warunków gwarancji.
1. Serwer
· liczba: 1 szt.;
· obudowa rack 19", maksymalnie 3U;
· komplet szyn montażowych;
· minimum 8 zatok 3,5" Hot-Swap;
· minimum 2 wewnętrzne miejsca na dyski 2,5";
· panel przedni zabezpieczający dostęp do dysków;
· redundantne zasilanie o mocy minimum 800 W, sprawność 80 Plus Platinum;
· min dwa zasilacze możliwość zasilania z różnych faz;
· możliwość zdalnego zarządzania przez niezależny port BMC/IPMI;
· moduł TPM 2.0;
· wymagany komplet wszystkich przewodów, ramek i elementów montażowych.
2. Procesor i płyta główna
· 1 × AMD EPYC 4364P lub procesor równoważny;
· minimum 8 rdzeni;
· taktowanie bazowe minimum 4,5 GHz;
· obsługa pamięci DDR5 ECC;
· chłodzenie aktywne przystosowane do obudowy 2U;
· minimum 2 × LAN 1 Gb/s;
· dodatkowy, niezależny port zarządzający BMC;
· minimum 2 złącza PCIe x16;
· możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 192 GB.
3. Pamięć RAM
Proszę przedstawić osobne ceny dla następujących wariantów:
· wariant podstawowy: 32 GB DDR5 ECC UDIMM;
· wariant zalecany: 64 GB DDR5 ECC UDIMM;
· wariant rozszerzony: 128 GB DDR5 ECC UDIMM.
Proszę wskazać liczbę i pojemność zastosowanych modułów oraz liczbę wolnych banków pamięci po instalacji.
4. Kontroler dyskowy
· sprzętowy kontroler Broadcom MegaRAID 9560-8i lub równoważny;
· interfejs PCIe 4.0 x8;
· minimum 8 portów SAS/SATA;
· minimum 4 GB pamięci cache;
· obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60;
· komplet przewodów umożliwiających obsługę wszystkich ośmiu zatok Hot-Swap;
· wymagane zabezpieczenie pamięci cache na wypadek zaniku zasilania, jeśli nie jest fabrycznie wbudowane.
5. Dyski
· 2 × SSD Enterprise 1,92 TB SATA 2,5";
· dyski przeznaczone do pracy serwerowej;
· parametry nie gorsze niż Solidigm D3-S4520;
· dyski zamontowane w odpowiednich kieszeniach Hot-Swap.
6. Oprogramowanie i licencje
· Microsoft Windows Server 2025 Standard, licencja obejmująca minimum 16 rdzeni;
· Windows Server 2025 User CAL – łącznie dla 50 użytkowników;
· nośnik lub możliwość pobrania oprogramowania;
· Microsoft SQL Server 2025 Standard w modelu Server + CAL 5 per device;
· wszystkie licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji Microsoft w wersji polskiej.
Proszę podać oddzielne ceny:
· Windows Server 2025 User CAL – łącznie dla 50 użytkowników;
· SQL Server 2025 User CAL – pakiet 5 użytkowników;
8. Gwarancja i serwis
· minimum 36 miesięcy gwarancji;
· Możliwość rozszerzenia gwarancji bezpośrednio u producenta do 10 lat w trakcie jej trwania.
· serwis On-Site;
· usługa Keep Your Hard Drive(w przypadku awarii dyski zostają u zamawianącego);
· proszę jednoznacznie podać gwarantowany czas reakcji i czas naprawy;
9.Inne
· Dostęp do platformy online producenta umożliwiającej dodanie serwera, dającej dodatkowe funkcjonalności:
· - możliwość pobrania obrazu systemu operacyjnego
· - możliwość aktualizacji bazy sterowników
· - możliwość weryfikacji okresu gwarancji
· Serwer musi być objęty rozszerzoną gwarancją producenta, zapewniającą w sytuacjach klęski żywiołowej lub kradzieży, możliwość uzyskania wsparcia producenta poprzez: 
- wyprodukowanie w trybie ekspresowym nowego serwera o zbliżonych lub lepszych parametrach
- dostarczenie go do klienta aby ten mógł zachować maksymalną ciągłość pracy
- odroczenie płatności za nowy serwer na okres od miesiąca do sześciu miesięcy
- udostepnienia serwera wirtualnego na czas oczekiwania na fizyczny serwer
10. Informacje wymagane w ofercie
Proszę podać:
· producenta i dokładny model każdego głównego podzespołu;
· liczbę i rodzaj wszystkich dysków oraz modułów RAM;
· całkowitą cenę netto i brutto;
· ceny poszczególnych pozycji;
· koszt dostawy;
· termin realizacji;
· okres ważności oferty;
· warunki gwarancji 36mc;
· informację, które parametry różnią się od niniejszego zapytania.
Nie dopuszczamy zastąpienia dysków klasy Enterprise dyskami konsumenckimi ani programowego RAID zamiast wskazanego kontrolera sprzętowego.

